Sparc  Fujitsu MB86904 IU 04000000 FPU 00080000 MMU 04000000 NWINS 8 
Sparc  Fujitsu MB86907 IU 05000000 FPU 00080000 MMU 05000000 NWINS 8 
Sparc  TI MicroSparc I IU 41000000 FPU 00080000 MMU 41000000 NWINS 7 -fsmuld 
Sparc TI MicroSparc II IU 42000000 FPU 00080000 MMU 02000000 NWINS 8 
Sparc TI MicroSparc IIep IU 42000000 FPU 00080000 MMU 04000000 NWINS 8 
Sparc TI SuperSparc 40 IU 41000000 FPU 00000000 MMU 00000800 NWINS 8 
Sparc TI SuperSparc 50 IU 40000000 FPU 00000000 MMU 01000800 NWINS 8 
Sparc TI SuperSparc 51 IU 40000000 FPU 00000000 MMU 01000000 NWINS 8 
Sparc TI SuperSparc 60 IU 40000000 FPU 00000000 MMU 01000800 NWINS 8 
Sparc TI SuperSparc 61 IU 44000000 FPU 00000000 MMU 01000000 NWINS 8 
Sparc TI SuperSparc II IU 40000000 FPU 00000000 MMU 08000000 NWINS 8 
Sparc            LEON2 IU f2000000 FPU 00080000 MMU f2000000 NWINS 8 
Sparc            LEON3 IU f3000000 FPU 00080000 MMU f3000000 NWINS 8 
Default CPU feature flags (use '-' to remove): float swap mul div flush fsqrt fmul fsmuld 
Available CPU feature flags (use '+' to add): float128 vis1 vis2 hypv cmt gl 
Numerical features (use '=' to set): iu_version fpu_version mmu_version nwindows
